IF 1(I)

KM/S (LSR)

30 35 40 45 50 55

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Plot file version 4 created 20-APR-2011 14:11:35 G037.43+1.52 2011MAR29.G037.L.2 Freq = 12.1747 GHz, Bw = 8.000 MH Calibrated with CL # 8 but no bandpass applied

Lower frame: Ampl Jy Vector averaged cross-power spectrum Baseline: KP (04) - PT (09)

KP - PT 4 - 9